
## Réducteurs VFI roue et vis, carter acier inox

**La gamme de réducteurs roue et vis VFI Clean-Geartech avec carters Inox sont des produits destinés à des domaines très exigeants comme l’Alimentaire et Boissons, Viande et Volailles, Produits de la mer, Naval, Chimique et Pharmaceutique.**



Macintosh HD:Users:philippebarbin:Dropbox:PROGRAMMES:ANF:ANF 2019:ANF PROG 2019:RP COMMUNIQUE DE PRESSE CGT VFI:logos.pngIls sont la solution idéale pour les applications où une excellente résistance à la corrosion est requise.

La gamme de réducteurs roue et vis VFI Clean-GearTech, ainsi que les flasques de montage et les arbres de sortie, peuvent être associés à des joints étanches spécifiquement développés pour les applications les plus exigeantes notamment en milieu salin, acide et pour résister aux nettoyages les plus corrosifs.

Des motorisations asynchrones électriques spécifiques peuvent également être fournies avec ces différentes gammes de réducteurs.

****

**Quelques caractéristiques**

* Carters Inox avec étanchéité spécifique résistant au lavage haute pression
* Arbre de sortie creux traversant en inox AISI 316L
* Protection IP69K
* Tailles 30 à 110 mm, couple en sortie jusque 650 Nm

**Domaines d’application**

Transformation des produits de la mer, viande et volaille, convoyage, process alimentaires et emballages, fruits, légumes, boissons, applications hygiéniques, pharmaceutiques et chimiques, filière lait, exposition directe à l’environnement marin (pêche), milieux hostiles et corrosifs…

**ANF, Distributeur Officiel France**

**Lien de téléchargement des visuels et documentions techniques :** http://admin.2hplusm.fr/ftp/ANFreducteurVFI.zip