**Nouveau Réducteur Hypoïde BV : compact et polyvalent**

**Avec sa conception innovante, la gamme de réducteurs ATLANTA hypoïde BV offre une très large gamme d’interfaces de sortie.**

La polyvalence extrême du réducteur BV offre au concepteur une diversité inégalée de configuration, et s’adapte à un grand nombre d’applications, avec plus de 1000 combinaisons par taille de réducteur.

**Les caractéristiques du réducteur Hypoïde BV :**

* Design compact
* Le plus grand diamètre d'arbre creux sur le marché
* Le plus petit rapport hypoïde sur le marché : i = 2,75
* Jeu <4 arcmin
* Vitesse d'entrée max. : 6000 tr / min
* Versions de sortie gauche ou droite
* Conception symétrique
* 5 possibilités de sortie différentes de chaque côté, dans n'importe quelle combinaison
* Installation avec surface de montage flexible intégrée sur chaque côté de sortie
* Disponible en version avec huile de qualité alimentaire



**Distributeur exclusif en France**

**Vidéo Youtube de présentation :** <https://goo.gl/5uBPYN>

**Lien de téléchargement des visuels et documentions techniques :** <https://goo.gl/17BPV2>