[http://www.plusdedetails.com/YESLY](http://www.plusdedetails.com/compteurs-energie/)

*ENVELOPPE sur MOBILE  
  
BLOC GAUCHE*

****

Nouvelle solution domotique   
simple et accessible

* INSTALLATION AISÉE
* ERGONOMIQUE et INTUITIVE
* PRIX ATTRACTIF


**FINDER France** (RCS : 338 293 467)  
Avenue d'Italie  
ZI du Pré de la Garde  
73300 Saint Jean de Maurienne

****

*BLOC DROIT*

**Le confort de la domotique accessible à tous, en rénovation comme en neuf !**





**Le système FINDER YESLY permet de gérer l’éclairage ou régler son intensité et manœuvrer les volets roulants via un signal Bluetooth basse consommation, ou commandable à distance (WiFi).**

**Où que vous soyez, commandez le système YESLY depuis votre smartphone, avec les assistants vocaux de Google et Amazon ou avec vos boutons poussoirs sans fil ou traditionnels.**

**> Sans travaux invasifs ni coût excessif** : adaptable sur une installation existante,

**> Les actionneurs et le variateur sont encastrables** en boîte d’encastrement ou de dérivation, ou en faux plafond

**> Programmation simple** via l’application FINDER Toolbox dédiée à l’électricien.

*FORMULAIRE*

**(RECEVOIR LA DOCUMENTATION YESLY CONFORT LIVING)**

**(Guide version PDF)**

**(RECEVOIR LA DOCUMENTATION YESLY CONFORT LIVING)**

**(Guide version Papier)**

**(RECEVOIR LE GUIDE CHOIX FINDER Résidentiel)**

**(version PDF)**

**(RECEVOIR LE GUIDE CHOIX FINDER Résidentiel)**

**(version Papier)**

**(ETRE MIS EN RELATION AVEC L’UN DES 2000 DISTRIBUTEURS FINDER)**

Nom\*

Prénom

E-mail\*

Société\*

Adresse\*

Code postal\*

Ville\*

Pays\*

Téléphone\*

MESSAGE : Une question, un projet ?

Obligatoire pour pouvoir soumettre le formulaire (alerte si non coché = veuillez accepter l’utilisation de vos données par FINDER France) :

 Je note que la société FINDER FRANCE peut être amenée à utiliser mes données pour pouvoir me recontacter et à utiliser mes cordonnées à des fins commerciales

coche facultatif

 INSCRIPTION A LA NEWSLETTER : J'autorise la société FINDER FRANCE à m’adresser par voie postale ou électronique des informations sur ses nouveaux produits

Pour connaître et exercer vos droits en application des règles de la loi RGPD, tels que la désinscription et le droit d’accès, le retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées, utilisez [ce formulaire](https://www.finder.fr/contact), et [consultez notre politique en matière de protection des données personnelles](https://www.findernet.com/fr/worldwide/Politique-confidentialit%C3%A9)

**ENVOYER + message**

Cuisine, salon, chambre, bureau…souhaitez-vous simuler l’utilisation de l’application YESLY **sans installer de logiciel**? Fonctionne avec ou sans smartphone

OUI <https://yesly.findernet.com/fr/>

NON

*ZONE INFÉRIEURE*

**Une image contenant capture d’écran

Description générée automatiquement**

**YESLY comprend un ensemble de produits et une application mobile qui permettent de connecter les luminaires, les volets électriques et rideaux électriques d’une habitation de façon très simple et accessible à tous.**

**L’ensemble est connecté en BLE (Bluetooth Low Energy), pour un minimum d’énergie utilisée et un maximum de sécurité.**

## Une domotique ergonomique simplifiée

YESLY comprend **5 outils complémentaires connectés** en Bluetooth 4.2 LTE, pour un transfert des données sécurisé (cryptage 128 bits), autonome (non dépendant d’une connexion internet) et limitant les ondes électromagnétiques dans la maison.

## Des actionneurs compacts facile à installer sans travaux invasifs

Le cœur du système YESLY est **l’actionneur multifonction Bluetooth**. Il représente l’évolution du télérupteur traditionnel. Il dispose de plus de 20 fonctions et permet d’allumer ou d’éteindre la lumière, faire fonctionner des volets roulants et gérer jusqu’à huit scénarios différents. Chaque relais permet de commander à distance jusqu’à deux circuits d’éclairage ou de gérer un volet roulant.

Outre un **tarif compétitif** et une **fabrication locale** par un fabricant reconnu, YESLY est simple à installer et à configurer.

## Ajustement sur mesure par amplificateur de portée

**L’amplificateur Bluetooth « plug and play »** (version clé USB ou encastrée) permet d’étendre la portée de transmission du système YESLY dans la maison.


• Disponibles en version encastrée ou avec entrée USB (plug and play)

• Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz

• Portée de transmission : environ 10m en champ libre et sans obstacle

## Finder Toolbox+, l’outil numérique de l’électricien

Les scenarios et les appareils sont configurés et programmés par un électricien qualifié sur **l’application smartphone métier dédiée,** **Finder Toolbox+**.



*Application Finder Toolbox*



- Programmer les appareils

- Définir les fonctions

- Renommer les appareils

- Supprimer des appareils

- Associer les smartphones

- Associer des boutons sans fil

- Tester l’installation

- Partager la configuration avec l'utilisateur final

**FINDER, C'EST PLUS DE 12 500 RÉFÉRENCES DISPONIBLES :**

• Thermostats connectés

• Interrupteurs horaires

• Relais crépusculaires

• Variateurs de lumières

• Détecteurs de mouvement

... et bien plus encore !

*FOOTER : SLIDER VIDÉO YOUTUBE COURTE EN DÉFILEMENT AUTOMATIQUE :*  <https://youtu.be/8nBGYZ_oU0E>