**COMMUNIQUE de PRESSE – Septembre 2018**

**Série 7T51 : Nouveau hygro-thermostat d’armoire**

**Le nouvel hygro-thermostat multifonction Finder permet de maintenir un taux d’humidité correct en fonction de la température ambiante dans les armoires électriques.**

Ce nouveau produit mesure et régule la température ainsi que le taux d’humidité dans les armoires électriques. Il peut commander une résistance afin d’éviter la condensation à l’intérieur de celles-ci ou une alarme pour avertir l’opérateur qu’une intervention est nécessaire.

Il peut être installé dans les coffrets et armoires électriques de diverses applications, s’adaptant ainsi très bien :

* à la réfrigération industrielle,
* à la ventilation forcée,
* aux fours industriels,
* aux systèmes automatiques de lavage,
* au réseau électrique des routes et des tunnels.

**Caractéristiques techniques**

* Taille compacte (largeur 17,5mm)
* 4 fonctions : HT – TH – HM – HL
* Tension d’alimentation : 110...230V AC/DC
* Plage de température : de +10°C à+60°C
* Plage de mesure : jusqu’à 90% d’humidité
* Indication du statut par LED
* Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Téléchargement de la documentation technique et des illustrations : <https://goo.gl/LzHZoB>

***Vos Contacts***

***FINDER France***

*Etienne CHAIX*

*04 79 83 27 27 - e.chaix@finder.fr*

***Information Presse uniquement***

*Philippe BARBIN*

*04 79 72 60 70 - philippe@2lagence.com*